1. **Consumo activo mensual (kWh/mes)**:

1. **Consumo standby mensual (kWh/mes)**:

1. **Consumo total mensual**:

1. **Costo mensual estimado**:

TABLA DE ELECTRODOMÉSTICOS (ACTUALIZADA Y EXTENDIDA)

| **Electrodoméstico** | **Tipo / Detalle** | **Eficiencia** | **Potencia (W)** | **Uso Diario Estimado (h)** | **Consumo Activo (kWh/mes)** | **Standby (W)** | **Standby (kWh/mes)** | **Total (kWh/mes)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heladera c/freezer (moderno) | Compresor cíclico, Clase A+ | Alta | 150 | 8 (ciclo 33%) | 36.0 | 0 | 0.00 | 36.0 |
| Freezer independiente | Ciclo 30%, Clase B | Baja | 250 | 7.2 | 54.0 | 0 | 0.00 | 54.0 |
| Heladera sin freezer | Clase B | Baja | 150 | 7.2 | 32.4 | 0 | 0.00 | 32.4 |
| Aire Acond. Split 2200 fg Inv | Clase A | Alta | 877.5 | 1.5 | 39.4 | 1.0 | 0.72 | 40.1 |
| Aire Acond. Split 2200 fg On/Off | Clase D | Baja | 1350 | 1.5 | 60.8 | 3.0 | 2.16 | 63.0 |
| Lavadora Automática (sin agua) | Clase A | Alta | 500 | 0.5 (10 ciclos/mes) | 7.5 | 1.0 | 0.72 | 8.2 |
| Lavadora c/calefacción | Clase B | Baja | 2500 | 0.5 (10 ciclos/mes) | 37.5 | 1.0 | 0.72 | 38.2 |
| Horno eléctrico 30L | Termostato, Clase A+ | Alta | 1500 | 0.75 (15 usos) | 11.3 | 2.0 | 1.44 | 12.7 |
| Horno eléctrico empotrado | 73L, Clase C-G | Baja | 2450 | 0.75 (15 usos) | 27.6 | 2.0 | 1.44 | 29.0 |
| Termotanque eléctrico | Clase C-G | Baja | 1500 | 1.3 | 58.5 | 3.0 | 2.16 | 60.7 |
| Calefón eléctrico | Clase C-G | Baja | 1800 (aprox) | 0.7 | 37.8 | 1.5 | 1.08 | 38.9 |
| Lámpara LED 11W | Clase A+ | Alta | 11 | 6.0 | 1.98 | 0 | 0.00 | 1.98 |
| Tubo fluorescente 58W | Clase C-G | Baja | 58 | 6.0 | 10.4 | 0 | 0.00 | 10.4 |
| Lámpara bajo consumo 20W | Clase C-G | Baja | 20 | 6.0 | 3.6 | 0 | 0.00 | 3.6 |
| CPU de escritorio | Media | Media | 200 | 4.0 | 24.0 | 5.0 | 3.6 | 27.6 |
| Monitor LED 19" | Clase A+ | Alta | 22 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 4.0 |
| Laptop/Notebook | Promedio | Alta | 60 | 4.0 | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 9.4 |
| Pava eléctrica | Rápida 1.7L | Alta | 2000 | 0.1 | 6.0 | 0 | 0.00 | 6.0 |
| Plancha | Promedio | Media | 1500 | 0.5 (10 usos) | 7.5 | 0 | 0.00 | 7.5 |
| Secarropas térmico | Aire caliente | Media | 950 | 1.0 (10 usos) | 9.5 | 0 | 0.00 | 9.5 |
| Secarropas centrífugo | Motor centrífugo | Media | 380 | 1.0 (10 usos) | 3.8 | 0 | 0.00 | 3.8 |
| Lavavajillas 12 cubiertos | Promedio | Baja | 1500 | 1.5 (15 usos) | 33.8 | 3.0 | 2.2 | 36.0 |
| Bomba de agua 1/2 HP | Potente | Media | 380 | 1.0 | 11.4 | 0 | 0.00 | 11.4 |
| Bomba de agua 3/4 HP | Muy potente | Media | 570 | 1.0 | 17.1 | 0 | 0.00 | 17.1 |
| Anafe vitrocerámico | Ej. 220 mm | Alta | 2350 | 0.5 (30 usos) | 35.3 | 0 | 0.00 | 35.3 |
| Anafe resistivo | Ej. 190 mm | Baja | 2000 | 0.5 (30 usos) | 30.0 | 0 | 0.00 | 30.0 |
| Cafetera eléctrica filtro | Estándar | Alta | 900 | 0.25 (10 usos) | 2.3 | 0 | 0.00 | 2.3 |
| Secador de cabello | Promedio | Media | 2000 | 0.2 (6 usos) | 4.0 | 0 | 0.00 | 4.0 |
| Tostadora | Genérica | Alta | 950 | 0.1 (30 usos) | 2.85 | 0 | 0.00 | 2.85 |
| Cargador de celular | Genérico | Alta | 5 | 6.0 | 0.9 | 1.0 | 0.72 | 1.6 |
| Consola en standby | Videojuegos encendido ocasional | Baja | 100 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 7.2 | 13.2 |
| Router WiFi | Encendido permanente | Alta | 10 | 24.0 | 7.2 | 0 | 0.00 | 7.2 |

Notas Finales:

* Los valores de potencia son aproximados y pueden variar según modelo, eficiencia energética y antigüedad.
* Standby se asume encendido las 24 h × 30 días, salvo especificación distinta.
* El uso diario es una estimación basada en hábitos comunes.
* Este documento permite desarrollar un sistema de cálculo para hogares, con base en consumo estimado y tarifas locales.